# Ansökan Investeringsbidrag

### Historik

*Landvetter Judoklubb bildades 1990-01-01. De första åren huserade vi i fritidsgårdens lokaler i Landvetter Centrum. Då klubben så smått började öka i antal flyttade verksamheten till Lunnaskolans gymnastiklokal. Ett ytterligare ökat medlemsantal gav problem då vi inte hade en egen lokal att disponera för verksamheten.*

*1992 fick klubben arrendera en tomt av kommunen vid Önneröds fotbollsplan. Uppbyggnaden av vår träningslokal startade då baserat på Påvelundsskolans gamla paviljonger.*

*Efter mycket hårt arbete av medlemmar och föräldrar stod byggnaden klar och 1993-10-17 invigdes lokalen av Werner Bengtsson, kultur och fritidsnämndens ordförande. Vi hade då också vårt första klubbmästerskap i egna lokaler.*

*Vi är idag ca: 180 medlemmar i klubben uppdelade på:*

*Lekjudo för de minsta < 6 år, Nybörjargrupp 6-8, Ippon 8-9, Sugoi > 9, Handikappgrupp samt Vuxengruppen.*

### Kontaktuppgifter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klubb: | Landvetter Judoklubb | |
| Organisationsnummer: | 852000-7165 | |
| Postadress: | Anders Friberg,  Linbanevägen 19,  43835 Landvetter | |
| Bankgiro: | 5428-1910 | |
| Tillhör: | Svenska Judoförbundet | |
| Kontaktperson |  | |
| Robert Björnér, 0765 – 596 058 | |

## Problem

Gamla våtutrymmen för duschar och toaletter behöver åtgärdas i träningslokalen pga. ålder och slitage. Dessa utrymmen är från 1993 och används 5 dagar i veckan efter ett flertal träningstillfällen. Nu börjar det bli dags att renovera dessa utrymmen innan byggnaden tar skada av fukten.

* I damernas dusch lossnar kakelplattor från väggarna och våtrumsmattan börjar släppa i hörnen.
* Våtrumstapet och våtrumsmatta behöver bytas ut i herrarnas dusch.
* Duschblandarna läcker och är trasiga i både herrarnas och damernas duschutrymme.
* På vintern fryser avloppsvattnet i byggnaden, pga. oisolerad grund vilket medför att det inte går att duscha efter träningen.
* Toaletterna behöver ny våtrumsmatta, våtrumstapet och blandare.

## Lösning

Ta bort befintlig våtrumsmatta, kakel och blandare.

Inspektera väggar och golv för att se att ingenting är fuktskadat.

Byt ut eventuella skadade delar på byggnaden.

Lägg på en ny fuktspärr och nya ytskick enligt branschstandard. Montera nya blandare.

Installera elvärmeslinga runt avloppsröret för att förhindra frysskador.

### Kostnader för projektet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Material** | **Mängd** | **Kostnad** |
| Våtrumsmatta | 40 m2 | ??? |
| Våtrumstapet | 30 m2 | ??? |
| Fuktspärr | 30 m2 | ??? |
| Duschblandare | 5 st | ??? |
| Handfatsblandare | 2 st | ??? |
| Våtrumsarbete av fackman | 40 h | ??? |
| Elvärmeslinga | 40 m | ??? |
| Uppskattning av extra kostnader som kan tillkomma pga. fuktskadad byggnad. |  | 10000 |

Den totala uppskattade kostnaden för att förhindra skador på byggnaden blir: